附件2：

一、医用灌注泵参数需求及响应情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数、功能、配置及服务要求 | 响应情况（正、负、无偏离） | 备注 |
| **医用灌注泵** | 医疗器械注册要求安全分类 I 类 BF 型 |  |  |
| 电源 110～220V 50Hz； |  |  |
| 额定功率≤150VA |  |  |
| 微电脑液晶屏显示（≧5寸） |  |  |
| 挤压式供水 |  |  |
| 压力可以根据需要调节设定 ，压力设定范围 15～700mmHg |  |  |
| 流量可以根据需要调节设定 ，流量设定范围 10ml ～1500ml/min |  |  |
| 可显示各种功能数据（设定流量、实际流量、实际压力等） ，监测精准 ，实时显示 |  |  |
| 配件应达医用级材料 |  |  |
| 管路可高温高压以及低温等离子消毒 |  |  |
| 运行方式：连续运行/间歇式运行 |  |  |
| 噪声≤55dB(A) |  |  |
| 提供安装,培训,维护及维修,技术支持以及学术传递等。 |  |  |