**隆中医污水处理30m3/d场站主要建构筑物及设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、主要设备 | |  | 数量 | 单位 | 设备品牌/材质 | | 单价 | 合计 |
| 1 | 污泥泵 | H=10m，N=1.5kW | 1 | 台 | |  |  |  |
| 2 | 潜水搅拌泵 | 1.1kW | 1 | 个 | |  |  |  |
| 3 | 提升水泵 | H=10m，N=1.5kW，380V 。 | 2 | 台 | |  |  |  |
| 4 | 浮球液位开关 | DC24V，带10m电缆 | 1 | 套 | |  |  |  |
| 5 | 消毒器 | 次氯 | 1 | 套 | |  |  |  |
| 6 | 管件阀门 | 栏杆，管道，阀门等材料 | 1 | 批 | |  |  |  |
| 7 | 微孔曝气盘 | Φ250含马鞍 | 20 | 套 | |  |  |  |
| 8 | 电线电缆 | — | 1 | 批 | |  |  |  |
| 9 | 汽提设备 |  | 2 | 套 | |  |  |  |
| 10 | 罗茨风机 | 3立方每分 | 2 | 台 | |  |  |  |
| 11 | 场站总电箱 | — | 1 | 套 | |  |  |  |
| 12 | 填料 | 弹性 | 1 | 项 | |  |  |  |
| 13 | A2O一体设备 | 碳钢防腐6.0\*2.0\*2.50 | 1 | 项 | |  |  |  |
| 14 | 小计： |  | | | | | | |
| 三、安装调试、检测部分 | | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 安装和运费 | 污水设备及管道 | 1 | 项 | |  |  |  |
| 2 | 调试 | 系统调试 | 1 | 项 | |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | |  |  |  |
|  | 合计：二+三+ | |  | | | | |  |

注：收集池用原有的，所报价包含本项目所产生的一切费用。

报价人：

公司：

年 月 日